**楼顶广告字**

**制**

**作**

**方**

**案**

**2021年4月8日**

**附件**

**楼顶字技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程内容 | | 材质、制作工艺等说明 |
| 中医医院 | 规格 | 3.5米X3.5米X8=98㎡ |
| 材料 | 面板1.5mm 边带1.0mm（镀锌钢板） |
| 焊接 | 氩弧焊 |
| 喷漆 | 二底三面（专业户外导视漆） |
| 灯源 | 外露防水高亮节能LED灯 |
| 质保 | 五年 |
| 色彩 | 红色 |
| 安装方式 | 钢架（原有旧钢架维修翻新，保证能承受8级风力） |
| 控制方式 | 时控 |
| 国家三级甲等中医医院 | 规格 | 1.3mX1.3mX20=33.8㎡ |
| 面板 | 面板1.5mm 边带1.0mm（镀锌钢板） |
| 焊接 | 氩弧焊 |
| 喷漆 | 二底三面（专业户外导视漆） |
| 灯源 | 外露防水高亮节能LED灯 |
| 质保 | 五年 |
|  | 色彩 | 红色 |
|  | 安装方式 | 附墙 |
|  | 控制方式 | 时控 |

**工程报价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程内容 | | 报价 |
| 中医医院 | 字体制作 |  |
| 旧钢架加固翻新 |  |
| 控制器、电源线等 |  |
| 安装 |  |
| 运输 |  |
| 税 |  |
| 合计总价 |  |
| 国家三级甲等中医医院 | 字体制作 |  |
| 控制器、电源线等 |  |
| 安装 |  |
| 运输 |  |
| 税 |  |
| 合计总价 |  |

**评分标准：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| 1 | 报价 | 50% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 |  |  |
| 2 | 技术要求 | 25% | 技术、服务要求完全符合招标文件要求的得25分，高于招标文件要求的不加分；有负偏离的每一项扣1分，直到扣完为止。 |  |  |
| 3 | 服务方案 | 10% | 投标人结合本项目特点提供服务方案，要求内容完整、符合本项目需求且具有可行性，完全符合要求得10分，每有一项缺漏或不完全符合要求酌情扣分，扣完为止。未提供不得分。 |  |  |
| 4 | 履约能力 | 13% | 根据投标人提供2018年以来已经完成同规模及以上工程合同，提供1个得1分，最多得10分。  （要求提供证明文件复印件，加盖鲜章）。提供产品质保服务承诺，5年不得分，5年以上增加1年加1分，加分不超过3分。 |  |  |
| 5 | 投标文件的规范性 | 2% | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 根据供应商投标文件编制情况进行评分。 |  |