**原装球管主要技术参数**

1.名称：CT球管。  
2.型号：当立CTR2280。  
3.品种：金属球管。  
4.小焦点：0.6\*1.2mm；大焦点：1.1\*1.2mm。  
5.靶材料:石墨基上的铼钨钼合金。  
6.参考轴:与窗的中心位置垂直。  
7.靶角度:7度。  
8.最大电压:140KV。  
9.高压发生器:80KW。  
10.X线球管灯丝电源:最大电压140KV；最大电流667MA。  
11.X线球管组件最大热容量:8.0MHU。  
12.支持X轴飞焦点。  
13.X线球管阳极最大连续散热率：931KHU/min。  
14.X线球管阳极最大热耗散率:11KW。

|  |  |
| --- | --- |
| **产品基本信息** | |
| 产品名称 |  |
| 生产厂家 |  |
| 厂家销售人员 |  |
| 厂家销售人员电话 |  |
| 注册证号 |  |
| 推荐型号 |  |

产品技术参数：